仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称**纸张pH无损智能测试系统**  |
| 主要用途描述：有锁水、定位、清洗、校正、数据存储、智能传输等功能，可满足各类纸张、档案、古籍文献、文物书画的表面 pH 无损测试。 |
| 参数要求：该系统包含 pH 智能测试笔2支、pH 笔清洗机1台、 pH 笔架1台、移液枪2把、pH测试板2块、pH清洗液12瓶（一瓶500ml）、pH测试液18瓶（一瓶10ml）、pH校准液6瓶（一瓶30ml）、pH保护液2瓶（一瓶30ml）。技术参数：1. pH 量 程：0.00pH-14.00pH
2. pH 分辨率：0.01pH
3. pH 精准度：±0.1pH
4. 电源方式：自带锂电池，Type-C 接口充电
5. 数据储存：可存储 2000 组 pH 测试数据
6. 智能分析：自动生成酸情检测表、统计结果分析、酸化占比图等

　　　　　　　　　　　　　　　　　  |