仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  六门冰柜 |
| 主要用途描述：用于中药种子种苗贮藏 |
| 参数要求：  冷藏-1~10℃，冷冻＜-15℃  毛容积 1450L  定频  制冷方式 直冷  控温方式 电子控温  全铜  噪声 61 |