仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称六门冰柜 |
| 主要用途描述：用于中药种子种苗贮藏 |
| 参数要求：冷藏-1~10℃，冷冻＜-15℃毛容积 1450L定频制冷方式 直冷控温方式 电子控温全铜噪声 61  |