仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 档案专用扫描仪 | |  |  |
| 参考品牌型号(选填) | | Czurtek M3000 | | |
| 主要用途描述：档案专用扫描，≤A3幅面，无需拆分档案进行快速扫描 | | | | |
| 参数要求：   |  |  | | --- | --- | | 感应器类型 | 高清CMOS | | 像素 | 2000万 | | 分辨率 | 5248\*3936 | | DPI（A3） | 300 | | 扫描幅面 | ≦A3 | | CPU | 32-bit MIPS | | 预扫时间 | 零秒 | | 扫描速度 | <1.2秒 | | 视频格式 | YUV、MJPG | | 图片格式 | JPG、PDF、TIFF | | 图像色彩 | 24位 | | 对焦方式 | 定焦 | | 扫描光源 | 自然光+辅助光源 | | HDMI视频预览 | 1080i@60Fps | | PC端视频预览 | 1536\*1152@15Fps | | DDR | 1Gbit | | 存储 | 8GByte | | 接口类型 | USB2.0 High-Speed | | 镜头构造 | 3G2P+IR | | 感光面积 | 1/2.3" | | 焦距 | 4.55mm | | 后焦距 | >3.4mm | | 滤光片（IR Cut） | 650±10nm | | 视角 | 82度 | | 畸变 | <0.2% | | | | | |