仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 档案专用扫描仪 |  |  |
| 参考品牌型号(选填) | Czurtek M3000 |
| 主要用途描述：档案专用扫描，≤A3幅面，无需拆分档案进行快速扫描 |
| 参数要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 感应器类型 | 高清CMOS |
| 像素 | 2000万 |
| 分辨率 | 5248\*3936 |
| DPI（A3） | 300 |
| 扫描幅面 | ≦A3 |
| CPU | 32-bit MIPS |
| 预扫时间 | 零秒 |
| 扫描速度 | <1.2秒 |
| 视频格式 | YUV、MJPG |
| 图片格式 | JPG、PDF、TIFF |
| 图像色彩 | 24位 |
| 对焦方式 | 定焦 |
| 扫描光源 | 自然光+辅助光源 |
| HDMI视频预览 | 1080i@60Fps |
| PC端视频预览 | 1536\*1152@15Fps |
| DDR | 1Gbit |
| 存储 | 8GByte |
| 接口类型 | USB2.0 High-Speed |
| 镜头构造 | 3G2P+IR |
| 感光面积 | 1/2.3" |
| 焦距 | 4.55mm |
| 后焦距 | >3.4mm |
| 滤光片（IR Cut） | 650±10nm |
| 视角 | 82度 |
| 畸变 | <0.2% |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |