仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称干粉灭火器、二氧化碳灭火器  |
| 主要用途描述：仙林校区过期干粉灭火器更换,为部分实验室公共区域配备二氧化碳灭火器。 |
| 消防器材列表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 干粉灭火器 | ABC3 | 具 | 1300 |  |
| 2 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 具 | 50 |  |
| 3 | 4个4KG装灭火器箱 | 尺寸560mm\*620mm\*180mm铁皮厚度≥ 0.6mm | 个 | 30 |  |
| 参数要求： |
| **1** | **产品要求** | 1、所有灭火器确保5年有效期，生产日期为2022年4月之后，有效期内产品若出现气压异常等质量问题，供货方应无条件维修或更换。2、灭火器应为全新，严禁使用二次充装产品以次充好，一经发现作假一赔十处理。 |
| **2** | **产品定期检查** | 乙方保证每隔两年对所有灭火器进行巡检，对存在质量问题及自然损坏的灭火器进行维修或更换。 |
| **3** | **损失赔偿** | 当产品因质量问题或维修更新不及时给甲方造成损失的，由乙方赔偿。 |
| **4** | **废旧灭火器处理** | 供货完成后，需至少回收并规范处理相同数量的废旧灭火器。 |
| **5** | **合格证明** | 供应商需提供：1、灭火器国家消防装备质量监督检验中心检验报告。2、国家强制性产品认证证书（证书需符合有效性和时效性的要求，证书不得过期）。3、瓶体上具有3C标识及消防产品身份信息标识，出厂合格证。 |
| **6** | **现场勘察** | 对仙林校区各楼宇内所有2019年之前的灭火器及压力异常的灭火器进行更换，做好现场勘察及数量统计，按甲方要求摆放到各楼层指定位置。 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |