仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  高压灭菌锅 |
| 主要用途描述：    高压灭菌锅：给一些材料灭菌，用于细胞培养 |
| 参数要求：    高压灭菌锅  （1）可设定时间范围，灭菌、融化0-9999分钟，连接保温72h，预约灭菌1-99h；  （2）有安全装置，开关盖轻松，断电保护功能，双重超温保护控制；  （3）智能功能，定时启动功能、自动排气控制、饱和蒸汽检测、自检验系统、记忆存储系统；  （4）温度传感器：PT1000 |