仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  三目体视显微镜 |
| 主要用途描述：用于解剖组织器官观测。 |
| 参数要求：   1. 光学系统：内斜式（光学变焦） 2. 综合倍率：3.55-300倍（目镜物镜组合） 3. 镜筒：三目 4. 俯视角：45° 5. 瞳距调节范围：52-75mm 6. 光学变焦范围：0.67-5倍 7. 变焦比：7.5:1 8. 工作距离：115mm（标准配置） 9. 透反射一体底座 10. 可选装辅助物镜：0.5X（工作距离211mm），0.7X（工作距离150），1.5X（工作距离61mm），2X（工作距离43.5mm）。 |