仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称门禁系统   |
| 主要用途描述：唐仲英科技楼辅楼一楼、二楼门禁系统 |
| 参数要求：1. 门禁主机36个；
2. 嵌入式电锁36个；
3. 集中电源6台；

4、集中电源箱4台；5、电源线800米；6、辅材一批；7、系统软件总体要求：本次采购的唐仲英科技楼门禁系统要求切合甲方的管理要求，门禁一体机软件和服务层软件开发代码架构须遵循甲方信息化中心统一架构标准，服务层程序需要与甲方身份信息系统进行对接开发，实现服务层、应用层、终端机一体化管理，门禁一体机需兼容识别校园卡、电子校园卡二维码的功能，能够支持在线、离线状态下的自动切换与识别，并支持二维码电子校园卡主扫和被扫双模式识别，所有身份信息都与甲方身份信息同步，工具语言使用JAVA，系统建成后，中标方需要免费提供数据接口，包括与数字化校园的数据共享。用户操作平台采用BS架构，管理员在操作权限时可以对全校身份信息可以按照学号、班级、院系等条件进行索引查询并可以在网上定义用户的权限，并支持网上门禁权限的流转申请操作。8、系统参数要求（1）B/S架构：系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。（2）软件功能参数● 用户管理● 部门设置● 用户管理● 用户数据批量导入 ● 用户数据批量更新● 卡务报表● 个人卡务明细● 用户参数设置● 门禁系统日常● 门禁权限批量设置● 用户门禁权限查询● 门禁白名单查询● 门禁系统报表● 用户刷卡明细● 部门刷卡明细● 区域刷卡明细● 门禁权限修改日志● 白名单下发日志● 门禁系统设置● 门禁区域管理● 门禁时段设置● 星期时段设置● 门禁控制器权限设置● 门禁权限组设置● 平台监控● 系统日志查询● 设备监控● 监控设置● 上位机监控设置● 终端机监控设置● 平台设置● 操作员角色与权限设置● 操作员设置● 上位机管理● 终端机管理● 系统参数设置（3）设备硬件参数 CPU：全志A64 主频：1.1G 操作系统：安卓系统，版本6.0 内存：Onboard 1GB DDR3 Memory ROM：8G eMMC(可扩展)、U盘 网络： 1个10M/100Mbps自适应以太网 WIFI : IEEE802.11B/G/N  蓝牙: Bluetooth V2.1+EDR /Bluetooth3.0/3.0+HS/4.0 4G通讯：4G通讯模块（可选装） 接口：RS-232 2个, WG: IN/OUT USB接口：1路usb2.0 1路usb OTG 指纹:电容式指纹模组（可选装） 摄像头：500W自动调焦 扩展功能：可选内置RFID读头(包括Mifare,EM卡)及条码扫描头(USB接口)， 开发工具：Android studio eclipse Qt creator 软件支持：android 6.0 Linux QT5.12 显示：3.5英寸TFT 真彩带触摸高清屏，640x480像素 尺寸：198\*95\*34mm 重量：334g  |