仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 ：南京中医药大学信息显示智慧屏采购 | | | | |
| 联系人 | 仇老师 | | 联系电话 | 85811579 |
| 项目预算 | | 4.9万元 | | |
| 主要用途描述：用于东西组团教学课表显示、信息发布等 | | | | |
| 参数要求（数量2台）：   1. 触摸屏:屏幕≥尺寸85" 16:9，分辨率≥1920\*1080 FHD，亮度≥350cd/㎡ 响应时间≤8 ms，可视角度 ≥178°（H）/178°（V），点距≤0.372×0.372mm，响应速度≦5ms，触摸精度<2.5mm，精确度99%，透光率>85%，支持手指、触摸笔，寿命＞1000万次的触摸。 2. 主板及系统： CPU≥四核 Cortex-A55，1.9G 超强性能，GPU ≥Mail-G52，内置安卓系统，内存≥4G，≥存储32G，Wi-Fi支持802.11b/g/n协议，RJ45支持100M/1000M以太网，USB接口；RJ45\*1；功放2路输出，支持各类音视频的播放，支持本地USB升级、OTA升级。 3. ▲安全要求：主板各类接口可锁死。 4. ▲管理要求：配套管理软件，实现大屏的定时开关机，实现大屏的主屏幕的远程锁定与开放。 5. 功耗参数：电源要求AC 110-240V, 50/60HZ待机功率≤1W，整机功耗≤180W。 6. 产品颜色：黑色。 7. 配套辅材及安装、调试：挂壁安装及移动支架，网线、电源线、pvc线材等。 8. 质保要求：三年质保。 | | | | |