仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称组织研磨机 |
| 主要用途描述：用于生物组织和细胞的匀浆与破碎，以及药品、塑料和聚合物等非软性材料的研磨粉碎。 |
| 参数要求：1. 研磨方式：在高频摆动作用下，通过研磨球在研磨管内对样品的反复高速撞击及摩擦，在短时间内完成样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。2. 研磨类型：可干磨、湿磨和低温研磨（必须带有冷冻功能）等3. 批次样品数和样品量：使用不同适配器，48个×(0.2-0.5)mL /48个×2mL / 16个×(7-10)mL /12个×15mL / 4个×25mL/ 2个×50mL；4. 进样粒径：根据适配器调节，此外无特殊要求。5. 出料粒径：0.01mm以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |