仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 艾灸烟雾净化器 | | 申购信息 |  |
| 联系人 |  | | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) | |  | | |
| 主要用途描述：《辨证施护》实验教学用 | | | | |
| 参数要求：  \*外观设计： 铝合金金属万向支撑臂  电压（V)：110/220  功率（W) ：350  噪音（db）〈65;  流量（m/h）：2\*180  尺寸（L\*W\*H) ：390\*330\*470  滤芯层数 ：6层 | | | | |