仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 双人超净台 |   |   |
| 参数要求：适用人数：双人单面噪音≤49dBA空气流向水平洁净等级100级(ISO 5级)仪器类别 水平流超净台  |