仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | API 4000工作站电脑  切换阀 |  |  |
| 主要用途描述：  API4000工作站电脑：用于控制AB SCIEX API4000质谱仪  切换阀：用于AB SCIEX API 4000或Q/TOF5600质谱仪流动相的切换，减少质谱仪污染 | | | |
| 参数要求：  1. API 4000工作站电脑：  （1）CPU: Intel 酷睿I5，6核；  （2）16 GB内存；  （3）双硬盘，单个硬盘容量2 TB；  （4）DVD光驱；  （5）3个网口；  （6）安装正版Windows 10（64位）；  （7）安装正版Analyst 1.7.1.  2. 切换阀  （1）10个链接孔位；  （2）2个切换位置；  （3）24 DVC电源  （4）2.5 amps  （5）串口线通讯  （6）可适配于AB SCIEX API4000或Q/TOF5600 | | | |