仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | API 4000工作站电脑切换阀 |   |   |
| 主要用途描述：API4000工作站电脑：用于控制AB SCIEX API4000质谱仪切换阀：用于AB SCIEX API 4000或Q/TOF5600质谱仪流动相的切换，减少质谱仪污染 |
| 参数要求：1. API 4000工作站电脑：（1）CPU: Intel 酷睿I5，6核；（2）16 GB内存；（3）双硬盘，单个硬盘容量2 TB；（4）DVD光驱；（5）3个网口；（6）安装正版Windows 10（64位）；（7）安装正版Analyst 1.7.1.2. 切换阀（1）10个链接孔位；（2）2个切换位置；（3）24 DVC电源（4）2.5 amps（5）串口线通讯（6）可适配于AB SCIEX API4000或Q/TOF5600　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |