仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 监控系统 |  |  |
| 主要用途描述：  全天滚动监控 | | | |
| 参数要求：  **技术参数**  半球摄像机：像素：400W 红外夜视距离：30m 焦距：2.8mm  POE交换机：可接入网口数：8路 接口供电：30W最大 接口速率：10/100 Base-T  硬盘录像机：可接入监控路数：8路 视频输出接口：VGA\HDMI  硬盘：硬盘大小：8Tb 硬盘转速：7200rpm  网线：超5类双绞线  PVC管：规格：25mm\*1.5mm  显示器：品牌：AOC 尺寸：21.5英寸 视频接口：VGA\HDMI  **设备要求：**  1.方便安装管理  2.便于后期维护维修  3.开机24小时显示，存储12小时/天，能存储100天以上的高清监控记录。 | | | |