仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 监控系统 |   |   |
| 主要用途描述：全天滚动监控 |
| 参数要求：**技术参数**半球摄像机：像素：400W 红外夜视距离：30m 焦距：2.8mmPOE交换机：可接入网口数：8路 接口供电：30W最大 接口速率：10/100 Base-T硬盘录像机：可接入监控路数：8路 视频输出接口：VGA\HDMI硬盘：硬盘大小：8Tb 硬盘转速：7200rpm网线：超5类双绞线PVC管：规格：25mm\*1.5mm显示器：品牌：AOC 尺寸：21.5英寸 视频接口：VGA\HDMI**设备要求：** 1.方便安装管理2.便于后期维护维修3.开机24小时显示，存储12小时/天，能存储100天以上的高清监控记录。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |