仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称普通PCR仪  |
| 主要用途描述： 普通PCR仪   |
| 参数要求： 3. 普通PCR仪 （1）升降温速率（ max. ）： ≥ 4 ℃ /sec；（2）温度均一性： ≤± 0.3 ℃；（3）温控精度： ≤± 0.1 ℃ （55℃） ≤± 0.2 ℃（ 90 ℃以上）；（4）时间递增/递减：0～9分59秒可做Long PCR实验；（5）彩色触摸屏显示 　　　　　　　　　　　　　　　　　  |