仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  普通PCR仪 |
| 主要用途描述：    普通PCR仪 |
| 参数要求：    3. 普通PCR仪  （1）升降温速率（ max. ）： ≥ 4 ℃ /sec；  （2）温度均一性： ≤± 0.3 ℃；  （3）温控精度： ≤± 0.1 ℃ （55℃） ≤± 0.2 ℃（ 90 ℃以上）；  （4）时间递增/递减：0～9分59秒可做Long PCR实验；  （5）彩色触摸屏显示 |