仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 会议大屏 |  |
| 主要用途描述：会议使用和展示   |  | | --- | |  | | | |
| 参数要求：  **一、86寸会议大屏1台**  1、★屏幕显示：整机屏幕采用UHD超高清LED 液晶屏，A 规屏或以上标准；显示尺寸不小于86英寸，显示比例16:9，显示分辨率不小于3840×2160，可视角度不小于178°，亮度≥300cd/m²，一体机应用HDR10技术。  2、★CPU：一体机主板使用不低于A73\*2+A53\*2的性能的CPU，且色域不低于85%。  3、★内存及存储：内存不低于3GB，存储空间不低于16GB。  4、★摄像头及麦克风：内置高清摄像头，像素不低于1300 万像素数，内置非独立外扩展的阵列麦克风，不低于6路。  5、蓝牙：整机一体机蓝牙（非OPS）：≥5.0版本。  6、无线WIFI：内置WIFI，支持2.4G/5G双频。  7、★接口：整机前置接口需具备：USB3.0≥2，HDMI≥1，Touch USB≥1，Type-C≥1，整机后置接口需具备：USB2.0≥2，YPbPr IN≥1，AV IN≥1，RJ45≥2（不含OPS RJ45接口）。  8、触控特性：要求20点红外触控技术，无需安装驱动和校准定位，无遮挡下同时识别10点独立书写操作，触摸分辨率不少于32768\*32768。  9、无线同屏器：配置原厂无线同屏设备及软件。  10、移动支架：配置配套移动支架。  11、操作系统：智能侧边栏菜单，带Android8.0系统。  12、分屏管理：无OPS条件下，白板软件提供分屏书写，2分屏，3分屏，支持多人同时上台书写。  13、书写：高精度触摸，支持单笔≤1.6mm精细书写，支持6笔≤3mm同时书写。  14、书写增强：具备识别两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，既能够方便板书及批注重点，又可以保留真实书写。  15、应用入口：安卓主页面提供≥3个应用入口，任意应用入口可以根据需要自行更换。  16、虚拟按键：整机两侧边框需无物理快捷按键，防止误碰  17、实用工具：需具备安卓系统的小工具，支持截屏、聚光灯、计算器、倒计时、一键锁屏、投票、一键清理等功能。  18、U盘读取：前置USB接口支持Windows 及Android 双系统读取  19、文件管理：系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除等功能。  20、二维码分享：无PC条件下，白板软件需支持二维码分享白板记录。  21、画面比例调整：可通过触摸按键对内置电脑画面实现一键切换调整画面显示比例。  22、售后服务：提供原厂门到桌服务，负责安装调试，原厂三年上门服务。  23、软件：须支持安装第三方内置浏览器和播放器，可演示word、ppt和播放视频。  **二、65寸会议大屏1台**  1、★屏幕显示：整机屏幕采用UHD超高清LED 液晶屏，A 规屏或以上标准；显示尺寸不小于65英寸，显示比例16:9，显示分辨率不小于3840×2160，可视角度不小于178°，亮度≥300cd/m²，一体机应用HDR10技术。  2、★CPU：一体机主板使用不低于A73\*2+A53\*2的性能的CPU，且色域不低于85%。  3、★内存及存储：内存不低于3GB，存储空间不低于16GB。  4、蓝牙：整机一体机蓝牙（非OPS）：≥5.0版本。  5、无线WIFI ：支持双路WIFI，支持2.4G/5G双频。  6、★接口：整机前置接口需具备：USB3.0≥2，HDMI≥1，Touch USB≥1，Type-C≥1，整机后置接口需具备：USB2.0≥2，YPbPr IN≥1，AV IN≥1，RJ45≥2（不含OPS RJ45接口）。  7、触控特性：要求20点红外触控技术，无需安装驱动和校准定位，无遮挡下同时识别10点独立书写操作，触摸分辨率不少于32768\*32768。  8、无线同屏器：配置原厂无线同屏设备及软件。  9、移动支架：配置配套移动支架。  10、操作系统：智能侧边栏菜单，带Android8.0系统。  11、分屏管理：无OPS条件下，白板软件提供分屏书写，2分屏，3分屏，支持多人同时上台书写。  12、书写：高精度触摸，支持单笔≤1.6mm精细书写，支持6笔≤3mm同时书写。  13、书写增强：具备识别两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，既能够方便板书及批注重点，又可以保留真实书写。  14、应用入口：安卓主页面提供≥3个应用入口，任意应用入口可以根据需要自行更换。  15、虚拟按键：整机两侧边框需无物理快捷按键，防止误碰。  16、实用工具：需具备安卓系统的小工具，支持截屏、聚光灯、计算器、倒计时、一键锁屏、投票、一键清理等功能。  17、U盘读取：前置USB接口支持Windows 及Android 双系统读取  18、文件管理：系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除等功能。  19、二维码分享：无PC条件下，白板软件需支持二维码分享白板记录。  20、画面比例调整：可通过触摸按键对内置电脑画面实现一键切换调整画面显示比例。  21、安装服务：提供原厂门到桌服务，负责安装调试，原厂三年上门服务。  22、软件：须支持安装第三方内置浏览器和播放器，可演示word、ppt和播放视频 | | |