仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 全自动脑立体定位仪 | |
| 参考品牌型号(选填) | | Stoelting 51700（品牌：stoelting公司） |
| 主要用途描述：动物毒性实验 | | |
| 参数要求：  1.脑立体定位仪主机 1台  2.马达控制器 1个  3.信号连接线 1套  4.电极夹持器 1个  5.钻头 1个  6.大鼠适配器 1套  7.小鼠适配器 1个  8.软件光盘 1个  9.其它特点：脑立体定位仪由软件驱动，计算机控制；兼容标准脑立体定位仪；立体位置3轴定位；高精度，移动精度0.001mm。 | | |