仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  颈腰椎治疗牵引床 |
| 主要用途描述：校医院医疗临床需求 |
| 参数要求：  **技术参数：**  1、电源电压：220V±22V  2、电源频率：50Hz ±1 Hz  3、环境温度：5℃～40℃  4、输入功率：300VA 5、腰椎牵引行程：0-200mm ±5mm 6、腰椎牵引力：0-99kg±5%可调  7、颈椎牵引行程：0-300mm ±5mm  8、颈椎牵引力：0-30kg±5%可调  ★9、对抗牵引行程：≤100mm  ★10、牵引总时间：0-99min±30s可调  11、牵引时间：0-9min±5%可调 ★12、间歇时间：0～90S±5%可调 |