仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  98英寸教学一体机 |
| 主要用途描述：会议室使用 |
| 参数要求：  1、外壳及外观（铝合金面框角块设计、前置按键、前置端口、前置喇叭）  整机外形尺寸：2268mm\*1354mm\*76mm  最大功耗率：≤720W（不含电脑）  待机功率：≤0.5W  显示屏尺寸：98英寸（16：9）  显示屏类型：LED液晶显示屏  物理分辨率：3840(h)\*2160(V) (Full HD)  亮度：550cd/m2  对比度：5000：1  显示屏防护：4mm 全钢化高防爆玻璃  背光灯寿命：50000小时  USB:前置2路、后置6路，HDMI 2路  RS232 9针串口公头  2、触摸参数  触摸感应技术：红外感应触摸技术（10点）  书写方式：手指、触摸笔或其它直径小于5mm非透明物体（多点8mm）  光标速度：120点/s  触摸分辨率：32767\*32767  支持图像放大、缩小、旋转  支持各信号源切换后，触摸功能可用  支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源、音量等菜单控制  处理器：CORTEX A53 双核1.4GHz  系统：Android 5.1 嵌入式系统  内存：DDR3 2G  存储空间：4GB/32GB  外部存储：SD卡最大拓展128G；USB2.0最大支持1T  3、电脑配置方案（OPS方案）  芯片组：Intel芯片组  CPU：IntelCoreI3  存储：4GDDR3内存/2.5寸 500G硬盘/128G固态硬盘  显卡：Intel核芯显卡 IntelHDGrahpics  接口：2路USB2.0、2路USB3.0、1路RJ45网络接口、1路HDMI接口、1路VGA输出、1路LINE输出、1路MIC输入、支持WIFI  操作系统：Windows 7旗舰版操作系统  4、标准附件  移动推车、遥控器、触摸笔等  5、其他功能  睡眠定时、关机记忆  支持遥控器代替键盘，实现F1～F12按键功能，遥控电视电源开机功能  支持光感识别，实现对不同光亮环境下，自动调整屏幕亮度功能  支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等功能  支持在系统主页面点击任一信号源  支持遥控器童锁功能  支持无线WIFI，有线LAN  支持前置按键一键开关电脑、电源、一键电脑复位以及主页键功能  支持嵌入式高清摄像头拍照，录像功能（需要选件支持） |