仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称98英寸教学一体机 |
| 主要用途描述：会议室使用 |
| 参数要求：1、外壳及外观（铝合金面框角块设计、前置按键、前置端口、前置喇叭）整机外形尺寸：2268mm\*1354mm\*76mm最大功耗率：≤720W（不含电脑）待机功率：≤0.5W显示屏尺寸：98英寸（16：9）显示屏类型：LED液晶显示屏物理分辨率：3840(h)\*2160(V) (Full HD)亮度：550cd/m2对比度：5000：1显示屏防护：4mm 全钢化高防爆玻璃背光灯寿命：50000小时USB:前置2路、后置6路，HDMI 2路RS232 9针串口公头2、触摸参数触摸感应技术：红外感应触摸技术（10点）书写方式：手指、触摸笔或其它直径小于5mm非透明物体（多点8mm）光标速度：120点/s触摸分辨率：32767\*32767支持图像放大、缩小、旋转支持各信号源切换后，触摸功能可用支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源、音量等菜单控制处理器：CORTEX A53 双核1.4GHz系统：Android 5.1 嵌入式系统内存：DDR3 2G存储空间：4GB/32GB外部存储：SD卡最大拓展128G；USB2.0最大支持1T3、电脑配置方案（OPS方案）芯片组：Intel芯片组CPU：IntelCoreI3存储：4GDDR3内存/2.5寸 500G硬盘/128G固态硬盘显卡：Intel核芯显卡 IntelHDGrahpics接口：2路USB2.0、2路USB3.0、1路RJ45网络接口、1路HDMI接口、1路VGA输出、1路LINE输出、1路MIC输入、支持WIFI操作系统：Windows 7旗舰版操作系统4、标准附件移动推车、遥控器、触摸笔等5、其他功能睡眠定时、关机记忆支持遥控器代替键盘，实现F1～F12按键功能，遥控电视电源开机功能支持光感识别，实现对不同光亮环境下，自动调整屏幕亮度功能支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等功能支持在系统主页面点击任一信号源支持遥控器童锁功能支持无线WIFI，有线LAN支持前置按键一键开关电脑、电源、一键电脑复位以及主页键功能支持嵌入式高清摄像头拍照，录像功能（需要选件支持）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |