仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 恒温摇床 |  |  |
| 主要用途描述：细菌培养 | | | |
| 参数要求：  摇板数量：1  恒温范围：4℃-60℃  振荡幅度：Φ25mm  振荡频率：30∽400rpm  定时范围：0-500小时  仪器种类 ：全温振荡器、摇床 | | | |