仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 煎药机 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 永历BJY-T2 |
| 主要用途描述：中药的大量煎煮及制备 | | |
| 参数要求：  1、全自动煎药包装一体机  2、40升双缸  3、304不锈钢钢材  4、煎药功率：2\*2000W  5、外形尺寸：1050\*635\*1220MM  6、总功率：4800W  7、煎药量：3\*24付  8、玻璃缸采用耐高温玻璃材质,内胆采用医用级不锈钢  9、全自动操作,文火武火自动转换,煎药时间自动控制  10、采用一键式防漏电开关控制  11、超长电源线,经3C认证 | | |