仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 超微量分光光度计 |  |  |
| 主要用途描述：  超微量分光光度计：检测DNA、 RNA及一些微量物质的浓度及纯度 | | | |
| 参数要求：    超微量分光光度计  （1）光源为氙闪光灯；  （2）吸光率范围：0.02～90A；  （3）核酸测量范围2-4500ng/ul；  （4）探测器为3864单元线性CCD阵列  （5）比色皿模式，LED发光二极管，波长范围：600±8nm；吸光度范围：0～3A | | | |