仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  超微量分光光度计 |   |   |
| 主要用途描述：超微量分光光度计：检测DNA、 RNA及一些微量物质的浓度及纯度 |
| 参数要求：  超微量分光光度计（1）光源为氙闪光灯；（2）吸光率范围：0.02～90A；（3）核酸测量范围2-4500ng/ul；（4）探测器为3864单元线性CCD阵列（5）比色皿模式，LED发光二极管，波长范围：600±8nm；吸光度范围：0～3A　　　　　　  |