仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 高通量组织研磨器 | | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) | |  | | |
| 主要用途描述：用于生物技术专业实验教学 | | | | |
| 电源：220V/50Hz  额定功率：180W  时间设定：1s-9999s  ★频率设定：10-70Hz，即振荡300-2100次/分  ★夹具行程：34mm（垂直）  ★样本容量：2ml适配器48孔；5ml适配器12孔  显示方式：7寸TFT触屏显示  ★保护：开盖保护，紧急制动功能  外形尺寸：L369\*W369\*H520mm  随机配500颗3mm不锈钢球与500颗6mm不锈钢球 | | | | |