仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 教学设备申购 |  |
| 主要用途描述：教学使用 | | |
| 参数要求：  航拍机遥控器：适配型号：大疆悟2系列适配  航拍5.5英寸高亮屏：屏幕尺寸：5.5英寸；适配型号：大疆系列航拍机  航拍7.85英寸高亮屏：屏幕尺寸：7.85英寸；适配型号：大疆系列航拍机  航拍机镜头：镜头焦距:35mm ;光圈:F2.8; 镜头卡口：DL  Led补光灯：功率：164W或400w ;电源类型：DC24V/7.5A,100-240V AC;显指：平均95；TLCI：平均95；亮度调节0~100%无级调节；色温：2700k-7000k  Led补光灯棒：长度：117cm；功率：32w ;电源类型：DC15V/4A,100-240V AC;显指：平均95；TLCI：平均95；亮度调节0~100%无级调节；色温：2700k-6500k | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 教学设备申购 |  |
| 主要用途描述：教学使用镜头套装 | | |
| 参数要求：  套装要求：25mm，35mm，50mm，75mm，100mm，125mm  镜头卡口：PL  光圈范围：T2.1-T22  法兰距：52（PL）  光圈控制：手动（旋转最多64°）  对焦控制：手动（旋转最多270°）  滤镜尺寸：M77  齿轮齿距：0.8M  叶片数量：16 | | |