消防器材购置耗材技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 灭火器、灭火毯、沙桶 | 申购信息 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  |
| 主要用途描述：过期灭火器更换 |
| 参数要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **申购数量** | **参考品牌** | **备注** |
| 1 | 干粉灭火器 | ABC3 | 具 | 1500 | 合力 | 按学校要求摆放到各楼层指定位置，灭火器质保五年，质保期内，产品若出现气压异常等质量问题，乙方应无条件维修或更换。乙方保证每隔两年对所有灭火器进行巡检，对存在质量问题及损坏的灭火器进行维修或更换。采购完后需至少处理相同数量的废旧灭火器。需提供厂家授权证书。 |
| 2 | 灭火毯 | 1.5m\*1.5m | 个 | 400 | 神龙等 | 材质为玻璃纤维，质量可靠。 |
| 3 | 消防沙桶 | 参考尺寸：280（顶）\*210（高）\*190（底）mm | 个 | 250 | 无 | 扇形半圆造型，铁质，红色烤漆，标识醒目。 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |